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PRESS RELEASE

CEMBRE présente des presse-étoupes à serrage étendu pour des installations plus sûres et plus efficaces

Les séries de presse-étoupes MAXIBLOCK 1940.M et MAXIBRASS 2940.M ont été développées par CEMBRE pour répondre aux besoins des applications durables, telles que le raccordement des EV-Chargers pour la recharge des véhicules électriques et l'installation d'éoliennes pour la production d'énergie propre.

L'expansion du marché des énergies renouvelables et de l'e-mobilité implique l'utilisation de câbles de grand diamètre, nécessaires pour supporter la capacité énergétique élevée de ces installations. Toutefois, l'insertion de câbles plus épais dans des structures dotées de trous prédécoupés peut s'avérer problématique, ce qui ralentit le temps de travail et augmente les coûts. Dans ce contexte, les presse-étoupes à serrage étendu s'imposent comme une solution décisive.

Les séries MAXIBLOCK 1940.M et MAXIBRASS 2940.M de CEMBRE offrent une solution pratique et efficace pour éviter les opérations coûteuses et complexes d'expansion des trous. Le design innovant de ces presse-étoupes garantit une étanchéité parfaite, même avec des câbles de plus grand diamètre, assurant ainsi une performance et une sécurité optimales.

Principaux avantages des presse-étoupes CEMBRE à serrage étendu

· Plus grande adaptabilité : Grâce à leur plage de serrage étendue, ces presse-étoupes permettent de manipuler des câbles de grand diamètre en utilisant des trous de taille standard, sans compromettre l'étanchéité du filetage. Cela simplifie la gestion des câbles et optimise les connexions, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité globale du système.
· Gain de temps et d'espace : La compacité et la polyvalence des presse-étoupes CEMBRE permettent d'optimiser l'espace disponible, réduisant ainsi considérablement le temps d'installation. La qualité et la sécurité restent toutefois intactes, garantissant des performances élevées à chaque étape du processus.
· Facilité d'installation sur des surfaces épaisses : Grâce à leur filetage allongé, ces presse-étoupes peuvent être facilement installés sur des tôles plus épaisses, même dans des conditions d'utilisation complexes. Cela rend l'installation plus rapide et plus sûre, en évitant les complications inutiles lors de l'assemblage.

Avec les nouvelles séries MAXIBLOCK 1940.M et MAXIBRASS 2940.M, CEMBRE confirme son engagement à améliorer la fiabilité et l'efficacité des installations, en répondant aux défis contemporains de la durabilité et de l'innovation technologique. Conçus pour des applications industrielles, énergétiques et de mobilité électrique, ces presse-étoupes constituent une solution idéale pour optimiser les opérations, réduire les coûts et améliorer la qualité des installations.

Pour plus d'informations, visitez https://www.cembre.com/fr/news/presse-etoupes-a-serrage-etendu 
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