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Press Release 
CEMBRE EWO : LE SYSTÈME INTÉGRÉ QUI SIMPLIFIE LE CÂBLAGE DES TABLEAUX ÉLECTRIQUES
Avec EWO (Easy Wire Organizer), CEMBRE propose une solution complète dédiée à l’organisation et à la gestion des câbles dans les tableaux électriques. En associant ses passe-câbles à l’outil hydraulique B-FL750ND, le fabricant développe une approche intégrée qui permet aux installateurs de gagner en rapidité, en précision et en fiabilité lors de leurs opérations de câblage.
Dans un contexte où les installations électriques deviennent toujours plus complexes, la gestion des câbles constitue un enjeu clé pour les installateurs. Avec la gamme EWO, CEMBRE apporte une réponse concrète en proposant un système conçu pour simplifier l’installation, sécuriser le passage des câbles et améliorer la qualité finale des tableaux électriques.
La solution repose sur l’intégration entre les passe-câbles EWO et l’outil hydraulique B-FL750ND, conçu pour réaliser des perçages précis et sans bavure. Cette combinaison permet d’optimiser chaque étape du processus : du perçage de la tôle jusqu’à l’insertion et au maintien des câbles.
Une gamme pensée pour toutes les configurations de câblage
La gamme EWO s’adapte aux différentes configurations rencontrées dans les tableaux électriques, qu’il s’agisse de câbles pré-équipés ou non. Elle comprend notamment :
· des passe-câbles à cadre rigide avec support à membrane
· des versions renforcées ou flexibles
· différents formats : carrés, rectangulaires ou circulaires
Les passe-câbles à membrane et à cadre divisible exploitent les perforations standards des fiches industrielles 24, 16 et 10 pôles, facilitant leur intégration dans les armoires électriques.


Modularité et étanchéité avec les passe-câbles à cadre divisible
Les modèles à cadre divisible sont particulièrement adaptés au passage de câbles déjà raccordés.
Ils intègrent un joint interne surmoulé et une fixation par vis en acier inoxydable, garantissant robustesse et fiabilité. Les joints en caoutchouc dédiés assurent une étanchéité jusqu’à IP66, conformément à la norme EN 62444.
Pour les environnements exigeants, les passe-câbles peuvent également être équipés de joints intumescents 9007FR, capables d’isoler les câbles du feu en cas d’incendie.
Passe-câbles à membrane : rapidité et simplicité d’installation
Pour le passage de câbles non raccordés, la gamme EWO propose des passe-câbles à membrane en élastomère TPE auto-extinguible (UL94 V0).
Le système de rupture guidée facilite l’insertion rapide et propre des câbles, améliorant l’efficacité du travail des installateurs.
Les versions bi-matière associent un cadre en polypropylène renforcé fibre de verre à un insert élastomère, offrant une excellente résistance mécanique et une grande durabilité.
Une solution complète au service des installateurs
Avec l’association EWO + B-FL750ND, CEMBRE ne propose pas seulement des composants mais une solution globale pour optimiser la gestion des câbles dans les tableaux électriques.
Cette approche permet aux professionnels de :
· Gagner du temps lors de l’installation
· Améliorer la fiabilité des armoires électriques
· Faciliter les opérations de maintenance et d’évolution
À travers cette solution intégrée, CEMBRE confirme sa volonté de développer des technologies qui apportent efficacité, sécurité et qualité au travail quotidien des installateurs.

[image: ]


image1.jpeg
@

CEMBRE




image2.jpeg
Cembre S.p.A. Via Serenissima 9 Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia
Tel. +39 030 36921 * Fax +39 030 3365766 25135 Brescia ¢ Italy Codice Fiscale e Partita Iva IT 00541390175
info@cembre.com ¢ cembre.com Capitale Sociale Euro 8.840.000 i.v. Iscritta al Registro AEE N° IT 08020000000309

Iscritta al Registro Nazionale PILE N° [T 09060P00000707




